东陈镇社会面监控提升项目

分散采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现向社会发布《东陈镇社会面监控分散采购公告》，欢迎符合条件的供应商前来报价。

一、采购人:如皋市东陈镇人民政府

二、项目名称: 东陈镇社会面监控提升项目

三、项目编号: RGCGJH-2019-10-0994

四、采购方式：分散竞争性谈判

五、预算金额: 28万元

六、供应商资格条件:

投标人须为本地基础电信运营商（具备基础电信业务运营许可证）或具备网络运营资格（代理网络运营商除外），具有本地化服务能力。

按本项目要求，本次监控设备需接入如皋市公安局视频监控平台，投标人需出具监控设备厂家原厂对接承诺证明，并加盖原厂红章。

七、采购需求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| **一、前端道路监控** | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 400万筒型全彩网络摄像机 | 大华、华为、金三立 | ★1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），1个硬件恢复默认按钮，1个 RS-232接口；内置2颗白光补光灯。在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播、UDP、Bonjour设置选项。在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main★同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右可通过IE浏览器可将码率设置为12kbps(H.265，1280×720，1fps)～6Mbps(H.265，2560×1440，25fps)。监视画面不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。样机出厂或恢复默认配置后，首次通过IE 浏览器或客户端软件访问样机时，应输入密码激活样机。在IE浏览器下，具有G.711A、G.711Mu、G.726、AAC设置选项白光灯开启后，可识别距离样机60米处所摄目标的轮廓★白天和夜晚均可输出彩色视频录像在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示信息并上传FTP、发送邮件及联动录像在IE浏览器下，可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔、图片质量（6种模式 ）、图片分辨率可设可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，并支持预录1~5s,延录10~300s；同时支持手动录像★样机接入网络时，可自动获取IP地址。支持同时输出20路视频图像以供浏览。可设置IP地址进行访问控制，在白名单模式中，中有添加在白名单的IP地址中才允许访问样机，白名单可以添加200个IP。防护等级：IP67。带★项需提供公安部检测报告并加盖厂家红章 | 台 | 37 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 大华、华为、金三立 | 1/2.8英寸 CMOS；200万；最大分辨率1920×1080；最低照度彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离150m（红外）；镜头焦距5.0mm～115mm；光学变倍23倍；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；供电方式AC24V/2.2A±25%（标配） | 台 | 2 |
| 3 | 摄像机支架 | 大华、华为、金三立 | 通用支架//钢/200×73×83mm | 个 | 39 |
| 4 | 6米杆 | 2米横臂 | 圆杆、主杆140mm横臂76mm4.0mm厚 | 套 | 2 |
| 5 | 横臂 | 1.5米横臂 | 圆杆横臂76mm4.0mm厚 | 根 | 9 |
| 6 | 地笼及基础浇筑 | 定制 | 基础浇筑含地笼接地等 | 套 | 2 |
| 7 | 设备箱 | 恒鹏、大华、超粤 | 500\*400\*180室外公安专用IP66镀锌集成箱 含防雷接地等措施 | 个 | 31 |
| 8 | 漏电保护 | 千朔、德力西、施耐德 | 型号: SR-AR-6AD极数: 2P漏电保护器类型: 2P电压: 1000V(不含)-1500V(含)电源方式: 交流电质额定电流: 10A  | 个 | 31 |
| 9 | 接电 | 国家电网 | 三相220V含电表至设备箱接电 | 点 | 9 |
| 10 | 12V2A电源 | 国产优质 | 12V3A电源 | 个 | 39 |
| 11 | 电源线 | 顺声 、一舟、恒峰 | RVV2.5电源线 | 卷 | 10 |
| 12 | 超5类网线 | 顺声 、一舟、恒峰 | 室外防水网线 | 箱 | 3 |
| 13 | 水晶头 | 顺声 、一舟、恒峰 | 室外防水 | 盒 | 2 |
| 14 | 抱箍 | 国产优质 | 含抱箍螺栓 | 个 | 116 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **二、后台及机房部分** | 　 | 　 | 　 |
| 1 | 存储部分 | 大华  | 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能。可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出 | 台 | 1 |
| 2 | 存储部分 | 大华  | ★2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。★设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入★可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备可将设备中的硬盘克隆到外接硬盘，实现一键克隆备份硬盘数据支持NAS存储，可通过FTP协议将录像和图片上传到服务器上★可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。即时回放时间从5min到120min可调。 可按通道名称和日期检索录像文件并回放。录像回放中可一键跳转到上一天、下一天中有录像的时刻进行回放。 可按照事件类型（报警输入、移动侦测、智能侦测）查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放。★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑★在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置支持本地16分割预览，可显示16通道预览画面。★用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择。可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡。用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理 支持不同事件类型的录像文件或者图片进行USB、移动硬盘本地备份、USB和DVD刻录机备份、Web端网络下载备份支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签★样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件样机接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。支持180°及360°鱼眼后矫正功能,在预览及回放录像文件时,可对分辨率为4000×3000的预览画面进行拼接矫正显示。支持7种拼接矫正模式：360°、1P+1、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8 可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。★可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频"★可通过客户端软件将16路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。可通过客户端软件设置采样率为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz及64kHz可通过客户端软件对样机设置NTP校时服务器或手动校时★可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时★当处于局域网中的样机注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览样机的图像及回放录像文件接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出带★项需提供公安部检测报告并加盖厂家红章 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 大华  | 3.5英寸4T 7200 128M SATA3 6Gb/S | 块 | 12 |
| 4 | 平台接入授权 | 大华  | 授权接入平台100路 | 套 | 1 |
| 5 | 汇聚中心交换机 | 万网博通、华为、华三 | ★千兆电口≥24个，千兆Combo≥4个，Console口≥1，Reset按钮≥1；★交换容量≥256Gbps、包转发率≥96Mpps；MAC表容量≥16k；工作稳定-20℃~50℃；支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持静态聚合、动态聚合；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping；支持端口隔离；支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理；★支持网管平台统一管理；★提供工信部进网许可证；★提供3C认证证书；★提供节能证书；★提供3年原厂免费质保及售后服务承诺函并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **三、其他部分** |  |  |  |
| 1 | 线路费（36个月） | 　 | 　 | 项 | 36 |
| 2 | 安装调试 | 　 | 　 | 项 | 1 |
| 3 | 维护 | 　 | 　 | 项 | 1 |
|  | **合计** |  | 　 | 　 | 　 |
| **备注：所有辅材均包含在设备报价中，无需另行立项报价** |

供应商所投产品不限于参考品牌，只要参数不低于招标要求即可。

八、投标文件组成

1.投标人资格证明文件。

2.授权委托书（原件）。

3.受委托人身份证（复印件加盖单位公章）。

4.企业营业执照(复印件加盖单位公章)。

5.企业资质证书(复印件加盖单位公章)。

6.投标函(原件)

7.特定资格条件须提供的材料及其它资格证明材料

8.报名费200元缴纳收据（缴纳地点：东陈镇财政所）

所有资格证明文件复印件应是最新（有效）、清晰的，并注明“与原件一致”，加盖公章。有年检要求的应符合规定。 所有材料必须按以上要求的顺序编写并装订。

注：投标函密封递交。

九、文件接收时间和地点:

时间：2019年11月7日上午9时（逾时不再接受文件）。

地点：东陈镇政府212办公室

十、评审时间和标准

1、时间：2019年11月7日上午9时

2、标准：根据政府采购法，采用价格单因素法：三家单位以上（含三家）采用现场报价的最低价中标，现场可多轮报价；不足三家直接转竞争性谈判或现场议标。现场报价时，评标委员会认为价格不具备竞争时，可宣布流标。报价文件必须密封递交，封面加盖投标人公章及法人签名，在镇纪委监督下现场统一开标。

十一、保证金事宜:

本项目投标保证金人民币伍仟元（5000元）。在开标时现场缴纳，未中标单位当场退还。中标单位投标保证金转为履约保证金。

十二、采购人联系方式:

响应文件接收人：张洪 18752857022

监督电话：0513-87541106

十三、付款方式：项目竣工验收合格后一个月内支付项目总额30%，验收后满一年后一个月内支付30%，验收后满两年后一个月内支付40%。

十四、其他事项:。

1、安全文明施工：本项目安全文明施工由中标承包人全权负责。2、项目期限：合同签订后45天。3、本合同价款采用固定单价方式确定。竣工结算按实际完成的工程量确定。4.请各投标人自行踏勘现场，按采购公告提供的施工做法及技术要求完成全部施工内容。

采购人：如皋市东陈镇人民政府

2019年11月4日

投 标 函

如皋市东陈镇人民政府：

(一)根据已收到的 的采购文件，我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定并根据采购文件的规定，经考察现场、详细研究各标段技术要求及招标文件后，我单位并愿以人民币（大写） ￥ （小写）元的总价（具体详见后附清单报价，按项目需求清单制作），按项目需求清单的要求承包本次采购范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我单位保证在合同签订后立即开工，并在45天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到合格。

(四)如果我方中标，我方按照规定提交履约担保。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期： 年 月 日