东陈镇社会面监控提升项目

分散采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现向社会发布《东陈镇社会面监控分散采购公告》，欢迎符合条件的供应商前来报价。

一、采购人:如皋市东陈镇人民政府

二、项目名称: 东陈镇社会面监控提升项目

三、项目编号: RGCGJH-2019-10-0994

四、采购方式：分散竞争性谈判

五、预算金额: 28万元

六、供应商资格条件:

投标人须为本地基础电信运营商（具备基础电信业务运营许可证）或具备网络运营资格（代理网络运营商除外），具有本地化服务能力。

按本项目要求，本次监控设备需接入如皋市公安局视频监控平台，投标人需出具监控设备厂家原厂对接承诺证明，并加盖原厂红章。

七、采购需求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| **一、前端道路监控** | | |  |  |  |
| 1 | 400万筒型全彩网络摄像机 | 大华、华为、金三立 | ★1路100/1000M以太网接口（RJ45接口），1个硬件恢复默认按钮，1个 RS-232接口；内置2颗白光补光灯。 在IE浏览器下，具有TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、IPv4/v6、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、802.1x、QoS、组播、UDP、Bonjour设置选项。 在IE浏览器下，具有H.265、H.264、MJPEG设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main ★同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能相比，码流节约1/2左右 可通过IE浏览器可将码率设置为12kbps(H.265，1280×720，1fps)～6Mbps(H.265，2560×1440，25fps)。 监视画面不应有明显的缺损，图像画面应连贯，物体移动时图像不应有前冲现象、图像边缘不应有明显的锯齿状、拉毛、断裂、拖尾等现象。 样机出厂或恢复默认配置后，首次通过IE 浏览器或客户端软件访问样机时，应输入密码激活样机。 在IE浏览器下，具有G.711A、G.711Mu、G.726、AAC设置选项 白光灯开启后，可识别距离样机60米处所摄目标的轮廓 ★白天和夜晚均可输出彩色视频录像 在设定的侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示信息并上传FTP、发送邮件及联动录像 在IE浏览器下，可进行定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的时间间隔、图片质量（6种模式 ）、图片分辨率可设 可通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，并支持预录1~5s,延录10~300s；同时支持手动录像 ★样机接入网络时，可自动获取IP地址。 支持同时输出20路视频图像以供浏览。 可设置IP地址进行访问控制，在白名单模式中，中有添加在白名单的IP地址中才允许访问样机，白名单可以添加200个IP。 防护等级：IP67。 带★项需提供公安部检测报告并加盖厂家红章 | 台 | 37 |
| 2 | 球型网络摄像机 | 大华、华为、金三立 | 1/2.8英寸 CMOS；200万；最大分辨率1920×1080；最低照度彩色：0.005Lux@F1.6黑白：0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；最大补光距离150m（红外）；镜头焦距5.0mm～115mm；光学变倍23倍；音频输入1路（LINE IN；裸线）；音频输出1路（LINE OUT；裸线）；报警接口2进1出；供电方式AC24V/2.2A±25%（标配） | 台 | 2 |
| 3 | 摄像机支架 | 大华、华为、金三立 | 通用支架//钢/200×73×83mm | 个 | 39 |
| 4 | 6米杆 | 2米横臂 | 圆杆、主杆140mm横臂76mm4.0mm厚 | 套 | 2 |
| 5 | 横臂 | 1.5米横臂 | 圆杆横臂76mm4.0mm厚 | 根 | 9 |
| 6 | 地笼及基础浇筑 | 定制 | 基础浇筑含地笼接地等 | 套 | 2 |
| 7 | 设备箱 | 恒鹏、大华、超粤 | 500\*400\*180室外公安专用IP66镀锌集成箱 含防雷接地等措施 | 个 | 31 |
| 8 | 漏电保护 | 千朔、德力西、施耐德 | 型号: SR-AR-6AD极数: 2P漏电保护器类型: 2P电压: 1000V(不含)-1500V(含)电源方式: 交流电质额定电流: 10A | 个 | 31 |
| 9 | 接电 | 国家电网 | 三相220V含电表至设备箱接电 | 点 | 9 |
| 10 | 12V2A电源 | 国产优质 | 12V3A电源 | 个 | 39 |
| 11 | 电源线 | 顺声 、一舟、恒峰 | RVV2.5电源线 | 卷 | 10 |
| 12 | 超5类网线 | 顺声 、一舟、恒峰 | 室外防水网线 | 箱 | 3 |
| 13 | 水晶头 | 顺声 、一舟、恒峰 | 室外防水 | 盒 | 2 |
| 14 | 抱箍 | 国产优质 | 含抱箍螺栓 | 个 | 116 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| **二、后台及机房部分** | | |  |  |  |
| 1 | 存储部分 | 大华 | 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能。可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出 | 台 | 1 |
| 2 | 存储部分 | 大华 | ★2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1个220V电源输入接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口。 ★设备应能预录报警触发前最大30S视(音)频 可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份 ★最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入 ★可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 ★当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中 可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行RAID重构，支持全局热备和局部热备 可将设备中的硬盘克隆到外接硬盘，实现一键克隆备份硬盘数据 支持NAS存储，可通过FTP协议将录像和图片上传到服务器上 ★可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265编码格式的前端设备并存储录像文件。 可1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像文件。 即时回放时间从5min到120min可调。  可按通道名称和日期检索录像文件并回放。 录像回放中可一键跳转到上一天、下一天中有录像的时刻进行回放。  可按照事件类型（报警输入、移动侦测、智能侦测）查询单个或多个通道在某时间段的录像文件并回放。 ★最大支持32路IPC接入，总码流为640Mbps,最大存储码流为640Mbps,最大转发码流为640Mbps,最大回放码流为128Mbps。 可接入ONVIF、PSIA、RTSP标准的网络摄像机，并支持以私有协议方式接入第三方摄像机，支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可添加和激活局域网内的网络摄像机 支持将IPC接入配置以CVS格式文件导入或导出本机，CVS格式文件允许用户编辑。WEB和本地均可编辑 ★在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置 支持本地16分割预览，可显示16通道预览画面。 ★用户可自己创建预览显示的布局，可组成多个自定义布局的窗口，单个窗口视频源可选择。 可实现任意自定义分割画面之间的轮巡，自定义布局画面和常规分割画面组合轮巡。 用户首次登录时，提示修改管理员密码，密码字符长度最大支持32位，支持设置密保以及密码找回，支持手势密码登陆 每个用户在登入设备时，每次输错密码均会提示剩余密码输入次数，可以设置密码设置输错次数，对操作权限密码进行管理  支持不同事件类型的录像文件或者图片进行USB、移动硬盘本地备份、USB和DVD刻录机备份、Web端网络下载备份 支持esata接口，设备中的普通、动检、报警录像，可以下载到esata外接硬盘中用于备份 可对指定时间的录像文件最多添加8192个标签。单个文件最大支持256个标签 ★样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件 样机接入具有故障报警功能的摄像机，当有视频遮挡、移动侦侧、非法访问、无硬盘、硬盘拔出、硬盘空间不足、网络断开、IP冲突、Mac冲突事件发生时，样机可给出报警提示并触发蜂鸣器报警、发送邮件、语音提示、指示灯亮 、弹出报警画面。 支持180°及360°鱼眼后矫正功能,在预览及回放录像文件时,可对分辨率为4000×3000的预览画面进行拼接矫正显示。 支持7种拼接矫正模式：360°、1P+1、2P、1+3、1+4、1P+6、1+8  可通过客户端软件在2路视频图像中分别叠加1路其他通道的视频图像并同时显示。 ★可在16分屏显示模式下同时预览2路画中画视频" ★可通过客户端软件将16路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。 可通过客户端软件设置采样率为8kHz、16kHz、32kHz、48kHz及64kHz 可通过客户端软件对样机设置NTP校时服务器或手动校时 ★可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时 ★当处于局域网中的样机注册到P2P服务器后，可通过P2P服务器远程预览样机的图像及回放录像文件 接入具有报警功能的摄像机，当下行为被触发时，可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、上传FTP、发送邮件、辅助输出 带★项需提供公安部检测报告并加盖厂家红章 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 大华 | 3.5英寸4T 7200 128M SATA3 6Gb/S | 块 | 12 |
| 4 | 平台接入授权 | 大华 | 授权接入平台100路 | 套 | 1 |
| 5 | 汇聚中心交换机 | 万网博通、华为、华三 | ★千兆电口≥24个，千兆Combo≥4个，Console口≥1，Reset按钮≥1；★交换容量≥256Gbps、包转发率≥96Mpps； MAC表容量≥16k；工作稳定-20℃~50℃；支持802.1Q标准VLAN；支持STP、RSTP；支持静态聚合、动态聚合；支持IGMP Snooping；支持DHCP Snooping；支持端口隔离；支持MAC地址绑定；支持对组播/未知单播/广播的风暴抑制；支持WEB、CLI、Telnet管理；支持SNMP网管；支持云端管理； ★支持网管平台统一管理；★提供工信部进网许可证；★提供3C认证证书；★提供节能证书； ★提供3年原厂免费质保及售后服务承诺函并加盖原厂公章； | 台 | 1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| **三、其他部分** | | |  |  |  |
| 1 | 线路费（36个月） |  |  | 项 | 36 |
| 2 | 安装调试 |  |  | 项 | 1 |
| 3 | 维护 |  |  | 项 | 1 |
|  | **合计** |  |  |  |  |
| **备注：所有辅材均包含在设备报价中，无需另行立项报价** | | | | | |

供应商所投产品不限于参考品牌，只要参数不低于招标要求即可。

八、投标文件组成

1.投标人资格证明文件。

2.授权委托书（原件）。

3.受委托人身份证（复印件加盖单位公章）。

4.企业营业执照(复印件加盖单位公章)。

5.企业资质证书(复印件加盖单位公章)。

6.投标函(原件)

7.特定资格条件须提供的材料及其它资格证明材料

8.报名费200元缴纳收据（缴纳地点：东陈镇财政所）

所有资格证明文件复印件应是最新（有效）、清晰的，并注明“与原件一致”，加盖公章。有年检要求的应符合规定。 所有材料必须按以上要求的顺序编写并装订。

注：投标函密封递交。

九、文件接收时间和地点:

时间：2019年11月7日上午9时（逾时不再接受文件）。

地点：东陈镇政府212办公室

十、评审时间和标准

1、时间：2019年11月7日上午9时

2、标准：根据政府采购法，采用价格单因素法：三家单位以上（含三家）采用现场报价的最低价中标，现场可多轮报价；不足三家直接转竞争性谈判或现场议标。现场报价时，评标委员会认为价格不具备竞争时，可宣布流标。报价文件必须密封递交，封面加盖投标人公章及法人签名，在镇纪委监督下现场统一开标。

十一、保证金事宜:

本项目投标保证金人民币伍仟元（5000元）。在开标时现场缴纳，未中标单位当场退还。中标单位投标保证金转为履约保证金。

十二、采购人联系方式:

响应文件接收人：张洪 18752857022

监督电话：0513-87541106

十三、付款方式：项目竣工验收合格后一个月内支付项目总额30%，验收后满一年后一个月内支付30%，验收后满两年后一个月内支付40%。

十四、其他事项:。

1、安全文明施工：本项目安全文明施工由中标承包人全权负责。2、项目期限：合同签订后45天。3、本合同价款采用固定单价方式确定。竣工结算按实际完成的工程量确定。4.请各投标人自行踏勘现场，按采购公告提供的施工做法及技术要求完成全部施工内容。

采购人：如皋市东陈镇人民政府

2019年11月4日

投 标 函

如皋市东陈镇人民政府：

(一)根据已收到的 的采购文件，我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定并根据采购文件的规定，经考察现场、详细研究各标段技术要求及招标文件后，我单位并愿以人民币（大写） ￥ （小写）元的总价（具体详见后附清单报价，按项目需求清单制作），按项目需求清单的要求承包本次采购范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我单位保证在合同签订后立即开工，并在45天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到合格。

(四)如果我方中标，我方按照规定提交履约担保。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期： 年 月 日